**Genova, 29/1/2025**

**BOERO PRESENTA NUOVE SOLUZIONI PROFESSIONALI  
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA**

In occasione di Klimahouse 2025, Boero, il colore italiano dal 1831, punto di riferimento per il mondo del design e dell’architettura in tema di colore e leader nella produzione di prodotti vernicianti e sistemi per l’efficienza energetica dell’involucro edilizio, ha presentato innovative soluzioni professionali per l’efficienza energetica in edilizia

**SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO: BOEROTHERM E ISOLAREFLEX**

[**Boerotherm**](https://www.boero.it/cappotto-termico-boerotherm/), i sistemi di isolamento termico a cappotto di Boero, progettati per ridurre la dispersione del calore e garantire efficienza energetica e comfort abitativo in ogni stagione, si arricchiscono di nuove configurazioni, quali quelle con lana minerale e poliuretano, per coprire le diverse esigenze progettuali e realizzative.

Dotati di **certificato ETA** (European Technical Assessment) e **marcatura CE**, ottenuti a seguito di rigorosi controlli sui sistemi testati, i sistemi Boerotherm sono oggi disponibili in molteplici configurazioni.

[**Isolareflex**](https://www.boero.it/boero-distributore-esclusivo-isolareflex/), i sistemi termoacustici interamente a secco distribuiti in esclusiva da Boero in Italia ed Europa, si arricchiscono di due nuove soluzioni:

* **Isolareflex per Nuovi Progetti** offre ottime prestazioni in termini di isolamento termico **riducendo i consumi energetici**, assicura il massimo comfort e durabilità, **migliora il benessere acustico** degli ambienti interni attenuando i rumori provenienti dall'esterno ed è ideale in contesti con spazio limitato. La forma "a secco" garantisce **agilità di installazione** e tempi di posa ridotti, grazie all'eliminazione delle lunghe attese per l'asciugatura tipiche delle soluzioni tradizionali.
* **Isolareflex per Interni** offre una soluzione efficace per **migliorare l'isolamento termico e acustico** **e la salubrità degli spazi interni**, contrastando efficacemente problemi di condensa e muffa, **senza sacrificare spazio**. Ideale soprattutto nelle situazioni in cui gli interventi sulla facciata esterna risultano impraticabili a causa di vincoli estetici, strutturali, normativi o di gestione.

**SOLUZIONI DURATURE E PERFORMANTI PER L’INVOLUCRO EDILIZIO: BIQUARZ ACRILSILOSSANICO**

[Biquarz Acrilsilossanico](https://www.boero.it/prodotto/rivestimento-a-spessore-acrilsilossanico-fibrorinforzato-1-2-rasatura-compatta-biquarz-acrilsilossanico-1-2-compatto/) è l’ultimo nato della famiglia di soluzioni Boero per il rivestimento dell’involucro edilizio, ideale come finitura per facciate con sistemi di isolamento termico a cappotto [Boerotherm](https://www.boero.it/cappotto-termico-boerotherm/) e disponibili in più granulometrie: [1.0](https://www.boero.it/prodotto/rivestimento-a-spessore-acrilsilossanico-fibrorinforzato-1-0-biquarz-acrilsilossanico-1-0/), [1.2](https://www.boero.it/prodotto/rivestimento-a-spessore-acrilsilossanico-fibrorinforzato-1-2-biquarz-acrilsilossanico-1-2/), [1.5](https://www.boero.it/prodotto/rivestimento-a-spessore-acrilsilossanico-fibrorinforzato-1-5-biquarz-acrilsilossanico-1-5/) e [1.2 compatto](https://www.boero.it/prodotto/rivestimento-a-spessore-acrilsilossanico-fibrorinforzato-1-2-rasatura-compatta-biquarz-acrilsilossanico-1-2-compatto/). Presenta i seguenti vantaggi:

* **coesione e tenuta**: è un prodotto fibrorinforzato. Le fibre contenute nella formula migliorano la coesione del prodotto, prolungando la tenuta del rivestimento;
* **tempo aperto prolungato, scorrevolezza e zero sprechi**: le cere selezionate, contenute nel rivestimento, aumentano il tempo aperto che, unito alla scorrevolezza e alla velocità di posa, migliorano la lavorabilità, senza sforzi e senza sprechi. La distribuzione del prodotto è uniforme e regolare, si stende senza creare zone di accumuli o superfici non adeguatamente coperte, con tempi di lavorazione più ampi e una miglior applicabilità anche in fase di rifinitura rispetto agli standard di mercato;
* **massima resistenza, durabilità e rispetto dell’ambiente, grazie alla tecnologia MBI** (Microbiocida Incapsulato), che fornisce una costante protezione del film dall’attacco di microrganismi per la massima resistenza e durabilità. I microbiocidi incapsulati, inoltre, non si dilavano e non si disperdono nell’ambiente;
* **rispetta i CAM**: risponde al requisito b del criterio 2.5.13 “Pitture e Vernici” dell’Allegato al D.M. del 23 giugno 2022 CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

**PROPOSTA CROMATICA PER L’INVOLUCRO EDILIZIO: MAZZETTA COLORI COLOR REFLEX**

[Color Reflex](https://www.boero.it/mazzetta-cartella/mazzetta-colori-per-esterni-cappotto-termico-boerotherm-color-reflex/) è l’ultima proposta colori sviluppata da Boero, una **collezione di 160 colori** organizzati in **78 abbinamenti cromatici** studiati e selezionati dalle attuali collezioni per permettere al professionista di **intervenire su ogni elemento della facciata**, come ad esempio aree principali, marcapiani, cornici, ringhiere e persiane, con un progetto colore ottimale, sia per esigenze estetiche che prestazionali. I 78 abbinamenti sono suddivisi in **10 aree cromatiche**, costituite dai seguenti colori abbinati tra loro:

* **colore principale** dedicato all’area più estesa della facciata;
* **colore di accento** per dare movimento alla parte superiore, come marcapiani, cornici, lesene e decori;
* **colore per il basamento**;
* **colore per gli elementi di arredo** **in ferro o legno** realizzabile con lo smalto all’acqua ad alte prestazioni BoeroHP;
* **colore per gli elementi di arredo** da proteggere con una finitura decorativa effetto antichizzante realizzabile con lo smalto Ferropiù Micaceo Acqua.

La collezione presenta **89 colori dall’elevata stabilità in esterno**, ideali anche per l’utilizzo nei **sistemi di isolamento termico Boerotherm**. Questi colori presentano infatti un **indice di riflessione IR > 20** e sono formulati con pigmenti specifici per esterni altamente resistenti alla luce e agli agenti atmosferici, per risultati duraturi nel tempo. La collezione propone inoltre **10 colori scuri** con **pigmenti IR riflettenti**, realizzabili su richiesta.

***CONTATTI UFFICIO STAMPA BOERO***

***Origgi Consulting S.r.l.,*** *Ufficio stampa di Boero*

*Responsabile: Daniela Origgi –* [*d.origgi@origgiconsulting.it*](mailto:d.origgi@origgiconsulting.it) *mobile +39 347 1729113*

*Account: Giulia Ripamonti, Arianna Saini –* [*boero@origgiconsulting.it*](mailto:boero@origgiconsulting.it) *office +39 039 230713, mobile +39 366 3596449*

***Boero Bartolomeo S.p.A.*** *Fondata nel 1831, è un’azienda italiana che formula e produce pitture e vernici per i settori edilizia e yachting. Da febbraio 2021 Gruppo Boero è partner di CIN, azienda portoghese leader nel mercato iberico delle pitture e vernici, posizionandosi così tra i principali player mondiali e confermandosi come primo gruppo italiano del settore. La ricerca tecnologica, lo studio e lo sviluppo delle innovazioni nell’ambito del colore costituiscono da sempre le caratteristiche vincenti della filosofia del Gruppo, azienda con sistema di gestione integrato certificato ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001. L’attenzione all’impatto sul territorio e sulla comunità caratterizza non solo le diverse fasi del ciclo produttivo e distributivo, ma sempre di più anche i processi e le strategie aziendali.  
Boero è partner di importanti associazioni come Cortexa, Eccellenza nel Sistema a Cappotto, Anit, Agenzia per l'Energia Alto Adige e CasaClima, con le quali diffonde conoscenza sul Sistema a Cappotto di qualità.*[*www.gruppoboero.it*](http://www.gruppoboero.it)